Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

**Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“) |
| Sídlo: | Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica |
| Zastúpený: | JUDr. Tibor Menyhart - generálny riaditeľ |
| IČO: | 36038351 |
| DIČ: | 2020087982 |
| IČ ­DPH: | SK2020087982 |

**Uchádzač:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodný názov: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ ­DPH: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: |  |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: |  |
| Telefón a e-mail kontaktnej osoby: |  |

**Názov zákazky: Poľnohospodárske stroje**

*Kritérium:* *Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** | **Počet (ks)** | **Cena za 1 ks (EUR bez DPH)** | **DPH****23 %** | **Cena za 1 ks****(EUR s DPH)** | **Cena spolu****za položku****(EUR bez DPH)** |
| 1. | Traktor 180 – 190 kW | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Traktor 100 – 110 kW s ČN  | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Rezačka | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Rozdružovač balíkov | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Predná kosa | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Zadná kosa | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Veľkoobjemový náves | 1 |  |  |  |  |
| **Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH** |  |
|  Výška DPH (23%) |  |
|  Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH |  |

V .................................... dňa .................

|  |  |
| --- | --- |
|  | štatutárny zástupca uchádzačaosoba splnomocnená štatutárnym zástupcom |

## Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

**Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže**

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“) |
| Sídlo: | Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica |
| Zastúpený: | JUDr. Tibor Menyhart - generálny riaditeľ |
| IČO: | 36038351 |
| DIČ: | 2020087982 |
| IČ ­DPH: | SK2020087982 |

**Uchádzač:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodný názov: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: |  |

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: **„Poľnohospodárske stroje“,**

**týmto čestne vyhlasujem, že**

* súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch
* akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom zmluvy, vrátane všetkých jej príloh
* všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné
* predkladám len jednu ponuku:

[ ] 1 ktorú som vypracoval sám

[ ] 1 pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 ZVO:

|  |  |
| --- | --- |
| 2 Meno a priezvisko osoby: |  |
| Obchodné meno alebo názov: |  |
| Adresa pobytu alebo miesto podnikania: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |

* na realizácii zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: **áno / nie** 3

, a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, ZVO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obchodné meno a adresa subdodávateľa** | **IČO subdodávateľa** | **Predmet subdodávok** | **Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SPOLU** |  |

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácii, alebo zamlčaných závažným spôsobom.

V .................................... dňa .................

|  |  |
| --- | --- |
|  | štatutárny zástupca uchádzačaosoba splnomocnená štatutárnym zástupcom |

1 uchádzač zaškrtne políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná

2 uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využil podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje

3 nehodiace sa prečiarkne

## Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky

**Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky**

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“) |
| Sídlo: | Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica |
| Zastúpený: | JUDr. Tibor Menyhart - generálny riaditeľ |
| IČO: | 36038351 |
| DIČ: | 2020087982 |
| IČ ­DPH: | SK2020087982 |

**Uchádzač:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodný názov: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: |  |

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: **„Poľnohospodárske stroje“,**

**týmto čestne vyhlasujem, že**

1. v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:
	1. nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO (ďalej len „zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania;
	2. neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky;
	3. budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
2. v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem nezávislé stanovenie ponuky v tom, že:
	1. ako predkladateľ ponuky som sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní, konkurentom na účely tohto vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý
		1. je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní
		2. by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti,
	2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky ako predkladateľ ponuky som nesprístupnil iným konkurentom a že som ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
	3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurenti, ktorá by sa týkala (a) cien, (b) zámeru predložiť ponuku, (c) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (d) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
	4. že ako predkladateľ ponuky nepodniknem žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 2.1 až 2.3 a ani sa nepokúsim žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom obstarávaní;
	5. že ako predkladateľ ponuky som vstúpil do konzultácií, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a ako predkladateľ ponuky uvádzam v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane identifikácie1 týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 2.1 až 2.3,
3. Ďalej vyhlasujem, že
	1. všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé, nekreslené a úplné
	2. som si prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia
	3. som si vedomý následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení

V .................................... dňa .................

|  |  |
| --- | --- |
|  | štatutárny zástupca uchádzačaosoba splnomocnená štatutárnym zástupcom |

 1 pod identifikáciou konkurenta sa myslí uvedenie mena, priezviska konkurenta, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené)

## Príloha č. 6 - Technické parametre a výbava predmetu zákazky

|  |
| --- |
| Obchodné meno: |
| Sídlo: |
| **1) Traktor 180-190 kW** | Vyjadrenie uchádzača ÁNO/NIE resp. konkrétny údaj |
| Značka, typ, model ponúkaného UKT: |
| **Motor** |
| Min. 4 valcový preplňovaný s turbodúchadlom |  |
| Chladenie kvapalinové |  |
| Menovitý výkon preukázaný v COC **180- 190 kW** |  |
| Emisná norma splňujúca podmienky prihlásenia traktora do evidencie vozidiel v zmysle platnej legislatívy  |  |
| Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatočnej montáže GPS monitorovacieho zariadenia – **nie je súčasťou ponuky**. Na montáž hladinovej sondy je potrebné, aby tvar a umiestnenie nádrže PHL umožnil inštaláciu hladinovej sondy PHL. Pre potrebu snímania činnosti technologickej nadstavby, je potrebné definovať prípojné body. Digitálny 0/1, alebo prípojný bod s protokolom SAE J1939. |  |
| FMS a CAN konektor zabezpečujúci prenos informácií z vozidla do monitorovacieho zariadenia s plným počtom výstupov. |  |
| Predohrev chladiacej kvapaliny motora a ohrev bloku motora na 230 V |  |
| Bio – ekologické, odbúrateľné oleje a náplne |  |
| **Hydraulika a PTO** |
| Zadný vývodový hriadeľ – otáčky zadného VH min. 540/1000 ot. /min.  |  |
| Predný vývodový hriadeľ – otáčky predného VH 1000 ot. /min. |  |
| Zapínanie PTO elektrohydraulicky |  |
| Predný a zadný trojbodový záves |  |
| Trojbodový záves kategórie III, dolné tiahla TBZ s automatickými hákmi |  |
| Zdvíhacia sila zadného TBZ min. 10 000kg |  |
| Hydraulické pracovné čerpadlo s výkonom min. 140 l/min. |  |
| Elektronická regulácia TBZ  |  |
| Modulárny systém závesov-etážový rýchlo nastaviteľný s automatickou hubicou, záves pre 1 nápravový príves |  |
| Spodné tiahlo |  |
| Vonkajšie vývody ISO 6+príprava na spätnú vetvu hydrauliky, protiodkvapové rýchlospojky, dve predné rýchlospojky hydrauliky inštalované na prednom nosníku |  |
| Nádrže traktora uzamykateľné |  |
| Závažie do predného TBZ min.800 kg  |  |
| **Pohon a prevodovka:** |
| Plynulá bezstupňová prevodovka |  |
| Pohon 4x4 |  |
| Elektrohydraulická uzávierka predného a zadného diferenciálu |  |
| Požadovaná prepravná rýchlosť min.38 km/hod. |  |
| Predná odpružená náprava |  |
| **Kabína:** |
| Odpruženie min. mechanické |  |
| Klimatizácia |  |
| Kúrenie |  |
| Autorádio |  |
| Vzduchom odpružené sedadlo vodiča – vyhrievané, prípadne vyhrievaný poťah sedadla |  |
| Samonavíjací bezpečnostný pás sedadla vodiča |  |
| Sedadlo spolujazdca-vybavené bezpečnostným pásom |  |
| Nastaviteľný volant |  |
| Stierač predného a zadného okna s ostrekovačom |  |
| Pracovné osvetlenie predné a zadné, spolu min. 8 svetiel |  |
| Osvetlenie pre jazdu po pozemných komunikáciách |  |
| Výstražné majáky 2ks umiestnené na kabíne |  |
| Zadné označenie s najvyššou povolenou rýchlosťou |  |
| Predné blatníky otočné |  |
| Zadné blatníky rozšírené |  |
| Odpojovač batérie |  |
| **Digitálny balíček typu „D“** |  |
| **Brzdy:** |
| 2 – okruhové vzduchové brzdy |  |
| Brzdy prívesu vzduchotlakové 1+2 hadicové  |  |
| **Pneumatiky a rozmery:** |
| Predná náprava šírka min. 540 8PR šípový vzor |  |
| Zadná náprava šírka min. 650 8PR šípový vzor |  |
| **Povinná výbava:** |
| výstražný trojuholník |  |
| reflexná vesta  |  |
| lekárnička |  |
| zakladací klin  |  |
| jeden, alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg vrátane upevnenia v traktore |  |
| označenie pre pomalé vozidlá |  |
| kľúč na matice alebo skrutky kolies |  |
| **Servis**  |
| Vykonanie kompletných záručných servisných prehliadok v cene traktora vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika pri záruke 36 mesiacov alebo 3000 Mth, t.j. vykonanie 7 záručných servisných prehliadok. (uplatniteľné v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku formou mobilného výjazdového servisu do miesta dodania verejného obstarávateľa). Autorizovaným strediskom sa rozumie schválená alebo nezávislá opravovňa v distribučnom systéme výrobcu. |  |
| **Ďalšia výbava** |
| Držiak EČV vrátane osvetlenia |  |
| Kompresor na vzduch + hadica na plnenie pneumatík |  |
| Mazací lis  |  |
| Plný objem prevádzkových hmôt a mazív a min. 10 litrov paliva. |  |
| Zaškolenie obsluhy na dodávaný kolesový traktor vrátane príslušenstva v trvaní minimálne 3 hodiny vrátane praktického zácviku o čom bude spísaný písomný záznam |  |
| **2) Traktor s čelným nakladačom 100 - 110 kW** |
| Značka, typ, model ponúkaného UKT: |
| **Motor:**  |
| 4 valcový preplňovaný s turbodúchadlom |  |
| Chladenie kvapalinové |  |
| Menovitý výkon preukázaný v COC **100-110 kW**  |  |
| Emisná norma splňujúca podmienky prihlásenia traktora do evidencie vozidiel v zmysle platnej legislatívy |  |
| Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatočnej montáže GPS monitorovacieho zariadenia – **nie je súčasťou ponuky**. Na montáž hladinovej sondy je potrebné, aby tvar a umiestnenie nádrže PHL umožnil inštaláciu hladinovej sondy PHL. Pre potrebu snímania činnosti technologickej nadstavby, je potrebné definovať prípojné body. Digitálny 0/1, alebo prípojný bod s protokolom SAE J1939. |  |
| FMS a CAN konektor zabezpečujúci prenos informácií z vozidla do monitorovacieho zariadenia s plným počtom výstupov. |  |
| Predohrev chladiacej kvapaliny motora a ohrev bloku motora na 230 V |  |
| Závažie do zadných kolies min. 280 kg |  |
| Bio – ekologické, odbúrateľné oleje a náplne |  |
| **Hydraulika a PTO** |
| Zadný vývodový hriadeľ – otáčky zadného VH 540/540E/1000 ot. /min.  |  |
| Predný vývodový hriadeľ – otáčky predného VH 1000 ot. /min. |  |
|  Zapínanie PTO elektrohydraulicky |  |
|  Predný a zadný trojbodový záves |  |
|  Trojbodový záves kategórie II, dolné tiahla TBZ s automatickými hákmi |  |
|  Zdvíhacia sila zadného TBZ min. 5 000kg |  |
|  Hydraulické pracovné čerpadlo s výkonom min. 100 l/min.  |  |
|  Elektronická regulácia zadného TBZ |  |
|  Modulárny systém závesov-etážový rýchlo nastaviteľný s automatickou hubicou, záves pre 1 nápravový príves |  |
|  Spodné tiahlo |  |
|  Vonkajšie vývody ISO 6+príprava na spätnú vetvu hydrauliky, protiodkvapové rýchlospojky, dve predné rýchlospojky hydrauliky inštalované na prednom nosníku |  |
|  Nádrže traktora uzamykateľné |  |
| **Pohon a prevodovka:** |
| Mechanická prevodovka, s minimálne osemstupňovým powerschiftom, reverz rýchlostí- radenie skupín bez použitia spojkového pedálu |  |
|  Celkový počet prevod. stupňov v troch skupinách min.24x24 |  |
|  Pohon 4x4 |  |
|  Tempomat |  |
|  Elektrohydraulická uzávierka predného a zadného diferenciálu |  |
|  Požadovaná prepravná rýchlosť 40 km/hod. |  |
|  Predná odpružená náprava |  |
| **Kabína:** |
| Odpružená min. mechanicky |  |
| Klimatizácia |  |
| Kúrenie |  |
| Autorádio |  |
| Vzduchom odpružené sedadlo vodiča |  |
| Samonavíjací bezpečnostný pás sedadla vodiča |  |
| Nastaviteľný volant |  |
| Stierač predného a zadného okna |  |
| Pracovné osvetlenie predné a zadné, spolu min. 4 svetlá |  |
| Výstražné majáky 2ks umiestnené na kabíne |  |
| Zadné označenie s najvyššou povolenou rýchlosťou |  |
| Predné a zadné blatníky |  |
| **Brzdy:** |
| 2-okruhové vzduchové brzdy |  |
| Brzdy prívesu vzduchotlakové 1+2 hadicové  |  |
| **Pneumatiky a rozmery:** |
| Predná náprava pneumatiky šírka min. 440 mm 8PR šípový vzor |  |
| Zadná náprava pneumatiky šírka min. 540 mm 8PR šípový vzor |  |
| **Povinná výbava:** |
| Povinná výbava podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z. MDV SR.: |  |
| výstražný trojuholník  |  |
| reflexná vesta  |  |
| lekárnička  |  |
| zakladací klin  |  |
| jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg vrátane upevnenia v traktore |  |
| označenie pre pomalé vozidlá |  |
| kľúč na matice alebo skrutky kolies |  |
| **Servis**  |
| Vykonanie kompletných záručných servisných prehliadok v cene traktora vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika pri záruke 36 mesiacov alebo 3000 Mth, t.j. vykonanie 7 záručných servisných prehliadok. (uplatniteľné v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku formou mobilného výjazdového servisu do miesta dodania verejného obstarávateľa). Autorizovaným strediskom sa rozumie schválená alebo nezávislá opravovňa v distribučnom systéme výrobcu. |  |
| **Ďalšia výbava** |
| Držiak EČV vrátane osvetlenia |  |
| Kompresor na vzduch + hadica na plnenie pneumatík |  |
| Mazací lis  |  |
| Plný objem prevádzkových hmôt a mazív a min. 10 litrov paliva. |  |
| Zaškolenie obsluhy na dodávaný kolesový traktor vrátane príslušenstva v trvaní minimálne 3 hodiny vrátane praktického zácviku o čom bude spísaný písomný záznam |  |
|  |  |
| **Príslušenstvo**  |
| **Čelný nakladač demontovateľný s euroúchytom** |
| Značka, typ, model ponúkaného príslušenstva: |
|  - Maximálna výška zdvihu v oku výložníka min. 4000 mm |  |
|  - Zdvíhacia (trhacia) sila dole v oku výložníka min. 2800 kg |  |
|  - Hĺbkový dosah min. 100 mm |  |
|  - Paralelogram |  |
|  - Tlmič rázov |  |
|  - Rychloupínací systém hydrauliky |  |
|  - 3. hydraulická funkcia |  |
|  - Ovládanie z kabíny vodiča cez samostatnú ovládaciu páku (joystick) |  |
| **Lyžica na materiál** |  |
|  - objem lyžice 0,5-1,0 m3 |  |
| **Kliešte na balíky** |  |
|  - nosnosť min. 500 kg |  |
| **Vidly na balíky** |  |
|  - nosnosť min. 1000 kg |  |
|  - min. tri hroty |  |
| **Multi lopata** |  |
|  |  |
| **3) Rezačka** |
| Značka, typ, model ponúkaného príslušenstva: |
| - max. výkon min. 470 kW, podľa osvedčenia o evidencii |  |
| - pohon 4WD |  |
| - prevodovka hydrostatická min.2 stupňová |  |
| - palivová nádrž min. 1000 l |  |
| - pojazdová rýchlosť min.35 km/hod. |  |
| - rezací bubon s priemerom min. 650 mm |  |
| - zosilnený Crop procesor min.2x126 zubov |  |
| - nádrž na dávkovanie konzervantov min.350 l |  |
| - automatické mazanie |  |
| - bio – ekologické, odbúrateľné oleje a náplne |  |
| - detektor kovov a kameňov |  |
| - hydrostatický pohon vkladacích valcov |  |
| - výnosomer |  |
| - vlhkomer |  |
| - prstový zberač s prac.záberom 3 m |  |
| - kukuričný adaptér s prac.záberom 6 m ( 8 riadkov) |  |
| - digitálny balíček navádzanie mechanické |  |
| - pneumatiky predné 900/60 R 32 |  |
| - pneumatiky zadné 600/65 R 28 |  |
|  |  |
|  |  |
| **4) Rozdružovač balíkov** |
| Značka, typ, model ponúkaného príslušenstva: |
| - nesený |  |
| - otočný hydraulicky ovládaný komín |  |
| - okrúhle aj hranaté balíky |  |
| - priemer bubna min.1,5m |  |
| - objem max.6 m3 |  |
| - hmotnosť prázdneho stroja max.1,4 t |  |
|  |  |
|  |  |
| **5) Predná kosa**  |
| Značka, typ, model ponúkaného príslušenstva: |
| - pracovný záber 3 – 3,2 m |  |
| - nastaviteľné čapy dolného tiahla |  |
| - nesené v čelnom TBZ |  |
| - žacie disky min.7ks |  |
| - počet nožov na disku 2 ks |  |
| - hydraulický systém odľahčenia |  |
| - hmotnosť min.800 kg |  |
| - potrebný výkon max. 70 hp  |  |
| - bez kondicionéra |  |
|  |  |
|  |  |
| **6) Zadná kosa** |
| Značka, typ, model ponúkaného príslušenstva: |
| - pracovný záber 3 – 3,2 m |  |
| - nesený v zadnom TBZ |  |
| - žacie disky min.7ks |  |
| - počet nožov na disku 2 ks |  |
| - stredové uchytenie kosy |  |
| - možnosť naklopenia do prepravnej polohy do hora |  |
| - hmotnosť min. 800 kg |  |
| - potrebný výkon max.75 hp |  |
| - bez kondicionéra |  |
|  |  |
| **7) Veľkoobjemový náves** |
| Značka, typ, model ponúkaného príslušenstva: |
| - posuvné výtlačné čelo dozadu |  |
| - zadné dvere hydraulicky otvárané |  |
| - objem nákladného priestoru 25 – 30 m3 |  |
| - výška ložnej plochy min. 1,9 m |  |
| - brzdy 2- okruhové vzduchové |  |
| - posuvná plachta |  |
| - celková hmotnosť min. 20 t |  |
| - min. dvojnápravový |  |
| - osvetlenie pre cestnú premávku |  |
|  |  |
| **Súčasťou zakúpených strojov bude kompletná sprievodná dokumentácia** **v slovenskom alebo českom jazyku ako:** |  |
| - certifikát stroja platný v krajinách EU (vyhlásenie o zhode) v zmysle smernice 2006/42/ES (v SR implementované nariadením vlády SR č. 436/2008 Z. z.) v platnom znení v slovenskom jazyku alebo úradne preložené |  |
| - legalizácia pohybu po verejných komunikáciách v SR (kompletné osvedčenie o evidencii vozidla pre traktor a technické osvedčenie vozidla od príslušenstva) |  |
| - návod na obsluhu, opravy a údržby (môže byť v digitalizovanej forme) |  |
| - mazací plán |  |
| - zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách |  |
| - katalóg náhradných dielov (môže byť v digitalizovanej forme) |  |
|  |  |

**Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO**

**Čestné vyhlásenie k splneniu podmienky účasti**

**podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO**

Podľa **§ 32 ods. 1 písm. a)** zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní“) verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Podľa **§ 32 ods. 7** zákona o verejnom obstarávaní **podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania**. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložením **čestného vyhlásenia** alebo vyhlásenia podľa odseku 5, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky alebo v žiadosti o účasť. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety.

Za inú osobu sa podľa **§ 32 ods. 8** zákona o verejnom obstarávaní považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7

- vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,

- má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,

- má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo

- má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

 **Týmto ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet:** „**Poľnohospodárske stroje“ čestne vyhlasujem, že:**

[ ]  **neexistuje žiadna „iná osoba“ v zmysle § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní**.

[ ]  **osoby spĺňajúce definíciu v zmysle § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sú nasledovné**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby | pozícia / postavenie |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

**Vyššie identifikované osoby spĺňajú podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní**.

V..................................dňa................

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 meno a priezvisko osoby oprávnenej
 na konanie v mene záujemcu

 odtlačok pečiatky