1. **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **Kontaktná adresa** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:** |  |

1. **VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:**

Na základe Vášho oslovenia na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom *„****Technológia na pozberovú úpravu cibule pre spoločnosť VITA-ZEL & company, spol. s r.o.****“*, Vám predkladám cenovú ponuku.

**Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase a zahŕňa dodávku a montáž technológie vrátane zaškolenia obsluhy.**

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**

1. **Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

|  |
| --- |
| * + - 1. **SKLÁPAČ BEDNÍ – 1 ks**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| hydraulicky ovládané vyklápanie  | ÁNO / NIE |
| rozmery bední 1600 x 1200 x 1230mm | ÁNO / NIE |
| pre váhu bední do 2.500kg | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Sklápač bední**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **2. PRIJÍMACÍ ZÁSOBNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj – požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| šírka pásu do 3100mm, dĺžka pásu do 5500 mm | ÁNO / NIE |
| spodný pás z PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| motor s frekvenčným meničom | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Prijímací zásobník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **3. NASTAVITEĽNÁ SÚPRAVA VALČEKOV** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| materiál valčekov: nehrdzavejúca oceľ | ÁNO / NIE |
| Počet valčekov 6-8 ks  | ÁNO / NIE |
| priemer valčekov od 70 do 100 mm | ÁNO / NIE |
| možnosť nastavenia priestoru medzi valčekmi od 0-50 mm | ÁNO / NIE |
| fréza na redukciu odrezkov | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Nastaviteľná súprava valčekov** | **1 ks - súprava** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **4. PÁSOVÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| dĺžka do 3750, šírka do 600 mm | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
| koncová dorazová nádoba na odpad, materiál: guma alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Pásový dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **5. PÁSOVÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| dĺžka do 5000, šírka do 800 mm | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| transportný pás namontovaný na násypke | ÁNO / NIE |
| senzor plnenia boxu s držiakom | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Pásový dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **6. ELEVÁTOR- VYNÁŠACÍ DOPRAVNÍK – 1ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka max 4250, šírka max 890 mm | ÁNO / NIE |
| priestor medzi zarážkami : min. 250 mm | ÁNO / NIE |
| výška zarážok 60- 80mm | ÁNO / NIE |
| uhol elevátoru: od 30 do 60 stupňov | ÁNO / NIE |
| s vnútorným rámom | ÁNO / NIE |
| s krycím spodným obalom elevátoru | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 2-3 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Elevátor - vynášací dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **7. OSEKÁVAČ CIBULE – 1ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| kryt na ochranu pred prachom a hlukom | ÁNO / NIE |
| štandardné otvory sita 25 mm | ÁNO / NIE |
| vibračné motory s frekvenčným meničom | ÁNO / NIE |
| nožové motory s frekvenčným meničom | ÁNO / NIE |
| vývod na odpad | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Osekávač cibule**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **8. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| dĺžka do 7000, šírka 600 mm | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| dopravník so zarážkami | ÁNO / NIE |
| výška zarážok 40 mm | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou do1m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **9. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 3250, šírka do 800mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **10. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 7000, šírka do 800 mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| dopravník so zarážkami | ÁNO / NIE |
| výška zarážiek 40 mm | ÁNO / NIE |
| s krycím spodným obalom dopravníku | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 2-3m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **11. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 2000, šírka do 800 mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 2-3m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **12. KONTROLNÝ VALČEKOVÝ STÔL - 1ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 3000 mm, šírka do 1200 mm | ÁNO / NIE |
| priemer valčekov 56 mm | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| na nastaviteľných nohách | ÁNO / NIE |
| s uličkou kontrolného stola | ÁNO / NIE |
| motor s frekvenčným meničom | ÁNO / NIE |
| svetlo pre kontrolné pásy | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Kontrolný valčekový stôl**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **13.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 6500, šírka do 400mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **14. INŠPEKČNÁ PLATFORMA SO SCHODAMI – 1ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| Inšpekčná platforma so schodami ako súčasť dodávanej technológie  | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Inšpekčná platforma so schodami**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **15.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 2500, šírka do 1200mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **16.TRIEDIČKA -1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| Počet veľkostí: 4 | ÁNO / NIE |
| počet výstupných pásov: 4 | ÁNO / NIE |
| min.veľkosť triedenia : 30 mm | ÁNO / NIE |
| max. veľkosť triedenia 130 mm | ÁNO / NIE |
| materiál rámu: pozinkovaný | ÁNO / NIE |
| s kefou zrovnávača | ÁNO / NIE |
| čistiaca rohož zrovnávača, pre dodatočné čistenie valčekov | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Triedička**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **17.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| Dĺžka do 5000, šírka do 600 mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| so spätným spínačom | ÁNO / NIE |
| senzor plnenia boxu | ÁNO / NIE |
| box stop - presné umiestnenie boxu, montáž do zeme | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **18.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 3500, šírka do 600 mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| so spätným spínačom | ÁNO / NIE |
| motor na vrchu transportného pásu | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **19.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 3500, šírka do 600 mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| so spätným spínačom | ÁNO / NIE |
| Senzor plnenia boxu  | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **20.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 2 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 3000, šírka do 600 mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | ÁNO / NIE |
| box stop - presné umiestnenie boxu, montáž do zeme | ÁNO / NIE |
| senzor plnenia boxu s držiakom | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **2 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **21. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 5000, šírka do 600 mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu : PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| so spätným spínačom | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou do1m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | ÁNO / NIE |
| senzor plnenia boxu | ÁNO / NIE |
| senzor plnenia boxu s držiakom | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **22. ZÁSOBNÍK S VYKLÁPAČOM – 1ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| obsah okolo 3m3 | ÁNO / NIE |
| vrátane vankúšu na tlmenie pádu | ÁNO / NIE |
| vykladací dopravník z bunkru: dĺžka 3000, šírka 600, strany dopravníka galvanizované | ÁNO / NIE |
| s protiprachovým krytom | ÁNO / NIE |
| diaľkové ovládanie zásobníka | ÁNO / NIE |
| s pomocným rámom | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Zásobník s vyklápačom**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **23. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 7500, šírka do 600mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
| inšpekčná platforma so svetlami | ÁNO / NIE |
| frekvenčné meniče | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| 1. **TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 10250, šírka do 600mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| **25.ELEVÁTOR (VYNÁŠACÍ DOPRAVNÍK) – 1ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka naklonenej časti 6000mm, dĺžka priamej časti 1000mm | ÁNO / NIE |
| priestor medzi zarážkami : 250mm | ÁNO / NIE |
| výška zarážok 60 - 80mm | ÁNO / NIE |
| s krycím spodným obalom elevátoru | ÁNO / NIE |
| nohy pre elevátor s výstupnou výškou 3-4 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Elevátor (vynášací dopravník)**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| 1. **TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 2000, šírka do 800mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 2-3 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| 1. **TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| dĺžka do 2500, šírka do 600 mm | ÁNO / NIE |
| strany dopravníka budú galvanizované | ÁNO / NIE |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | ÁNO / NIE |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | ÁNO / NIE |
| box stop - presné umiestnenie boxu, montáž do zeme | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| 1. **ELEKTRONICKÁ VÁHA – 1ks**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| 4platformy výstupu | ÁNO / NIE |
| váženie od 0,5 - 25kg | ÁNO / NIE |
| min. 12vážiacich vreciek | ÁNO / NIE |
| min. 12 vibračných kanálov | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Elektronická váha**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| 1. **AUTOMATICKÁ BALIČKA – 1ks**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| Automatické balenie do siete  | ÁNO / NIE |
| termotransferová tlačiareň, obojstranná | ÁNO / NIE |
| váha balenia od 0,25 - 5kg | ÁNO / NIE |
| rýchlosť balenia 20-35 ks/minútu | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Automatická balička**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| 1. **AUTOMATICKÁ BALIČKA – 1ks**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| Balenie do vriec  | ÁNO / NIE |
| váha balenia od 2,5kg - 25kg | ÁNO / NIE |
| rýchlosť 5kg balenia od 22/24ks/minútu | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Automatická balička**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| 1. **PLNIČ PREPRAVIEK – 1ks**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| plnenie prepraviek o rozmere 600x400mm, 400x300mm do výšky 250 a 300mm | ÁNO / NIE |
| rýchlosť plnenia 15 prepraviek/minútu | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **Plnič prepraviek**  | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

|  |
| --- |
| 1. **ODSÁVANIE PRACHU A CIBUĽOVÝCH ŠUPIEK**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** |
| Základná výbava: |
| podtlakový odsávací systém, ktorý bude vybavený cyklónovým filtrom, vrátane potrubného systému s odsávacími krytmi, k odsávaniu šupiek cibule a prachu | ÁNO / NIE |
| Výkon odsávania 15-20.000 m3/hod | ÁNO / NIE |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPH  | Cena spolu bez DPH |
| **odsávanie prachu a cibuľových šupiek** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** |  |
| **Typové označenie\*** |  |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

**Sumarizácia cenovej ponuky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Názov položky** | **Počet** | **Jednotková cena bez DPH** | **Spolu cena v EUR bez DPH**  |
| 1. | Sklápač bední | 1 ks |  |   |
| 2. | Prijímací zásobník  | 1 ks |  |   |
| 3.  | nastaviteľná súprava valčekov | 1 ks  |  |  |
| 4.  | Pásový dopravník  | 1 ks  |  |  |
| 5. | Pásový dopravník | 1 ks |  |  |
| 6. | Elevátor (vynášací dopravník)  | 1 ks |  |  |
| 7. | osekávač cibule | 1 ks |  |  |
| 8. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 9. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 10. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 11. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 12.  | kontrolný valčekový stôl | 1 ks |  |  |
| 13. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 14. | inšpekčná platforma so schodami | 1 ks |  |  |
| 15 | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 16 | triedička | 1 ks |  |  |
| 17. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 18. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 19. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 20.  | transportný dopravník | 2 ks  |  |  |
| 21. | transportný dopravník | 1 ks  |  |  |
|  22.  | Zásobník s vyklápačom  | 1 ks  |  |  |
| 23. | transportný dopravník | 1 ks  |  |  |
| 24. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
|  25. | elevátor (vynášací dopravník) | 1 ks |  |  |
| 26.  | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 27.  | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 28.  | elektronická váha | 1 ks |  |  |
| 29. | automatická balička | 1 ks |  |  |
| 30.  | automatická balička | 1 ks |  |  |
| 31.  | plnič prepraviek | 1 ks |  |  |
| 32 | odsávanie prachu a cibuľových šupiek | 1 ks |  |  |

**Cena za technológiu spolu: ............................... EUR bez DPH**

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**---------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**