Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová |
| IČO : | 00207098 |
| Sídlo: | Družstevná 18, 914 41, Nemšová |
| Názov / predmet zákazky: | Riadenie procesu dojenia s identifikáciou oviec v dojárni |

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA | |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka: | Riadenie procesu dojenia s identifikáciou oviec v dojárni | |
| Množstvo: | 1 kusy | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | Vyjadrenie uchádzača,  či ponúkaný stroj spĺňa:  ÁNO / NIE |
| Elektronické riadiace jednotky s mliekomermi v počte 23 ks | |  |
| Elektronické riadiace jednotky s meračmi mlieka a pulzátormi s integrované v jednom zariadení | |  |
| Sťahovacie valce s funkciou spustenia dojenia v počte 23 ks | |  |
| Programovateľný dezinfekčný automat s dávkovacími čerpadlami dezinfekčných roztokov s plastovou nádržou min. 160 l | |  |
| Podtlakové potrubie z  plastu o priemere min. 60 mm, servoregulátorom podtlaku a vákuometer s frekvenčným meničom a ovládaním vývevy | |  |
| 23 kusov dojacích strojov pre ovce | |  |
| 23 ks sád podtlakových a mliekovodných hadíc | |  |
| 46 ks dezinfekčných násadcov | |  |
| Systém zabezpečujúci inteligentnú identifikáciu oviec | |  |
| Vstupná identifikačná anténa v počte 1 ks | |  |
| Snímanie respondérov FDX a HDX | |  |
| Riadiaca jednotka identifikácie v počte 1 ks | |  |

**Cenová ponuka:**

Predmet zákazky: Riadenie procesu dojenia s identifikáciou oviec v dojárni

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| **SPOLU cena za 1 ks v €** |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE**

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

podpis štatutárneho zástupcu