**2024002 – Uničovská – rekonstrukce chodníku**

1. Úsek od ul. Jílová po vjezd na sídliště:

* rozebrání dlažeb 30/30
* vytrhání obrub silničních a chodníkových
* vybourání stav. jednořádku
* očištění kostek
* nakládka a odvoz betonů na R.S.
* odkop 14cm pro novou k-ci
* nakládka a odvoz zeminy na RS
* hutnění pláně
* podklad ŠD 10cm
* osazení obrub silničních a chodníkových + dodávka
* montáž jednořádku se zalitím ŠCM
* D+M zámkové dlažby 200/100/60 přírodní (bez vodících proužků)

1. úsek od parkoviště za Hruškou po kruhový objezd:

* vybourání asfaltu (předpoklad 5cm)
* vytrhání obrub silničních a chodníkových
* vybourání stav. jednořádku
* očištění kostek
* nakládka a odvoz betonů a asfaltů na R.S.
* odkop 15cm pro novou k-ci
* nakládka a odvoz zeminy na RS
* hutnění pláně
* podklad ŠD 10cm
* osazení obrub silničních a chodníkových + dodávka
* montáž jednořádku se zalitím ŠCM
* D+M zámkové dlažby 200/100/60 přírodní (včetně vodících proužků)