|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky** |
| Názov uchádzača : |
| Sídlo uchádzača : |
| IČO uchádzača : |
| Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email): |
|  |
| Názov zadávateľa: EQUUS a.s. |
| Sídlo zadávateľa: Hviezdna 38, 821 06 Bratislava |
| IČO zadávateľa: 36 263 605 |
| Názov projektu: Modernizácia rastlinnej výroby – EQUUS a.s. |
| Názov zákazky: Ťahaný vyorávač |
|  |
| **Ťahaný vyorávač - 1 ks** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca:  Typové označenie s príslušenstvom: | | |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Vstupné otáčky kĺbového hriadeľa (ot/min) | 1000 |  |
| Šírka 1.osievacieho pásu v mm | 1500 |  |
| Šírka 2.osievacieho pásu v mm | 1700 |  |
| Preosievacia plocha 1. sitový pás v m² | min. 4,8 |  |
| Preosievacia plocha 2. sitový pás v m² | min. 4,2 |  |
| Šírka pásu hrubej vňate v mm | 1700 |  |
| Šírka 1. oddeľovač vňate v mm | 1500 |  |
| Šírka 2. oddeľovač vňate v mm | 1300 |  |
| Šírka 3. oddeľovač vňate v mm | 2230 |  |
| Šírka preberacieho pásu v mm | 1100 |  |
| Počet miest preberacieho personálu | 3+2 |  |
| Nonstop zásobník s objemom v tonách | 7,5 |  |
| spätný chod dna zásobníka | áno |  |
| Výsypná výška zásobníka v mm | min. 4200 |  |
| Pneumatiky | 800/45-30,5 |  |
| Hydraulický pohon všetkých sitových pásov a separátorov | áno |  |
| Kopírovací valec Ø 390 mm | áno |  |
| Automatické vyhľadávanie stredu hrobku | áno |  |
| Výkyvný natriasač s nastavením rýchlosti cez terminál | áno |  |
| Chladič oleja hydrauliky | áno |  |
| Náklonová automatika pre 1 a 2. rozdružovadlo | áno |  |
| Vysúvacia náprava | áno |  |
| Strecha a stranové plachty nad preberacím stolom | áno |  |
| *Centrálne mazanie* | áno |  |
| *Led osvetlenie* | áno |  |
| *ISOBUS ovládací terminál CCI1200* | áno |  |
| *Automatická zmena nastavenia rýchlosti oddeľovača* | áno |  |
| *Adapter na zber mrkvy* | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu  v EUR bez DPH |
| Ťahaný vyorávač |  | 1 ks |  |
| **DPH 20 %** | | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  |

V ...................................., dňa .......................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis a pečiatka uchádzača